Уважаемые заказчики!

Просим Вас ознакомиться и придерживаться следующих технических требований к предоставляемым макетам для широкоформатной печати:

* Файлы предоставляются в формате **TIFF c LZW компрессией.**
* Цветовая модель **CMYK** (строго!!!).
* Файл предоставляется без дополнительных каналов, слоев и путей (все слои сведены).
* Файл должен быть **в реальных размерах** (масштаб 1:1), макет можно выполнить в масштабе 1:10, не забыв при этом увеличить разрешение в столько же раз (но не более 300dpi).
* Все шрифты должны быть переведены в кривые (растрированны). Если макет предоставляется в масштабе 1:10, то для обводок должна быть установлена опция «масштабировать» («сохранять пропорции»).
* **Недопустимо** использовать в макете цвета, сумма всех компонентов CMYK в которых **превышает 250%.**
* Для получения качественного черного цвета использовать схему: C **– 55, M – 45, Y – 45, K – 100.** На полиэстере и бумаге: **C – 40, M – 35, Y – 25, K – 100.**
* Избегайте использования цветов с низким содержанием (менее 10%) одного из компонентов цвета.
* Если Вы не уверены в цвете, **заказывайте цветопробу**. Оговорки «На моём Ipadе цвет более насыщенный» не рассматриваются.
* Разрешения для всех растровых файлов и изображений:
	+ для печати до 2000 мм по большей стороне –100-150 dpi,
	+ свыше 2000 мм по меньшей стороне – 72-100 dpi.
* Для изображений со светлыми полями необходимо сделать по периметру обводку черного цвета шириной в один пиксель.

**Проверяйте макеты заблаговременно! Ответственность за грамматические ошибки, неправильно составленные цвета в файле несет заказчик.**

*С уважением, коллектив компании «Art factory»*